CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS CON POTENCIA TÉRMICA NOMINAL TOTAL INSTALADA EN GENERACIÓN DE CALOR O FRÍO SUPERIOR A 70KW
c CALEFACCIÓN		c AGUA CALIENTE SANITARIA		c CLIMATIZACIÓN


Domicilio:




Provincia:
A) DATOS DE LA INSTALACIÓN:

Localidad:

Cód. Postal:

Titular:

CIF/NIF:

B) EMPRESA MANTENEDORA HABILITADA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO:
RII:


Nombre o razón social:

NIF:

Domicilio:

C) MANTENEDOR HABILITADO
Nombre y Apellidos:
D) TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR DE MANTENIMIENTO (1)

NIF:

Titulación:

NIF:

Nombre y Apellidos:

Nº de colegiado:

Colegio Oficial:

(si procede)
Potencia térmica nominal en generación de calor (KW):
Potencia térmica nominal en generación de frío (KW):
CONSUMOS ANUALES REGISTRADOS (2)
Combustible


Totalización de consumos de los contadores individuales de ACS
Energía Eléctrica
Agua de llenado de instalaciones
Central de producción
Agua para la producción de ACS
Totalización de consumos de los contadores individuales de Energía Térmica
(m3(N), l, kg/año)





APORTACIONES ANUALES TÉRMICAS (2)
Energías renovables
Cogeneración


KWh/año
KWh/año
KWh/año
m3/año
KWh/año
m3/año
m3/año
KWh/año
Observaciones:
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 del Reglamento de Instalaciones térmicas en los edificios aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, modificado por el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el presente documento se CERTIFICA que la instalación de referencia ha sido mantenida de acuerdo con el Manual de Uso y Mantenimiento del que dispone la misma y que cumple con los requisitos exigidos en la Instrucción Técnica Complementaria IT 3 del Reglamento citado, siendo firmado en el lugar y fecha indicados por las personas que, conforme a lo establecido en el Artículo 26 del mismo, son las encargadas de la realización del mantenimiento de la instalación, cuyos datos de identificación se han reseñado en el encabezamiento de este certificado.
En 

de

de


a
Firma del mantenedor habilitado y sello de la empresa mantenedora
Firma del técnico titulado director de mantenimiento (1)
Fdo.:
Fdo.:
Este certificado tiene una validez de 1 AÑO, a contar desde la fecha de emisión del mismo.
(1) Solo para instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada igual o mayor que 5.000 KW en calor y/o 1.0000 KW en frío, e instalaciones de calefacción o refrigeración solar con potencia térmica mayor que 400 KW.
(2) En caso de que alguno de estos datos no pueda obtenerse, deberá justificarse en la casilla “Observaciones”, situada al pie de este apartado.
(si procede)
Nº de registro:

























































Fecha Lectura
Valor
Resultado
Fecha Lectura
Valor
Resultado




























MANTENIMIENTO PREVENTIVO (operaciones de mantenimiento preventivo)
1. Limpieza de los evaporadores.
2. Limpieza de los condensadores.
3. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración.
4. Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos.
5. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de calderas.
6. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimeneas.
7. Limpieza del quemador de la caldera.
8. Revisión del vaso de expansión.
9. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua.
10. Comprobación de material refractario.
11. Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera.
12. Revisión general de calderas de gas.
13. Revisión general de calderas de gasóleo.
14. Comprobación de niveles de agua en circuitos.
15. Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías.
16. Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación.
17. Comprobación de tarado de elementos de seguridad.
18. Revisión y limpieza de filtros de agua.
19. Revisión y limpieza de filtros de aire.
20. Revisión de baterías de intercambio térmico.
21. Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo.
22. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor.
23. Revisión de unidades terminales agua-aire.
24. Revisión de unidades terminales de distribución de aire.
25. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire.
26. Revisión de equipos autónomos.
27. Revisión de bombas y ventiladores.
28. Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria.
29. Revisión del estado del aislamiento térmico.
30. Revisión del sistema de control automático.
31. Instalación de energía solar térmica.
32. Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido.
33. Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible sólido.
34. Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido.
35. Control visual de la caldera de biomasa.
36. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas y conductos de         humos y chimeneas en calderas de biomasa chimeneas en calderas de biomasa.
37. Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa.
38. Revisión de la red de conductos según criterio de la norma UNE 100.012.
39. Revisión de la calidad ambiental según criterios de la norma UNE 171.330.
40. OTRAS (INDICAR):
Realizado el:
Periodicidad:
Resultado:

































































































































































PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA
Medidas de los generadores de calor.
1. Temperatura o presión de fluido portador en entrada y salida del generador de calor.
2. Temperatura ambiente del local o sala de máquinas.
3. Temperatura de los gases de combustión.
4. Contenido de CO y CO2 en los productos de combustión.
5. Índice de opacidad de los humos en combustibles sólidos o líquidos y de contenido de partículas sólidas en combustibles sólidos.
6. Tiro en la caja de humos de la caldera.























Medidas de los generadores de frío.
1. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador.
2. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador.
3. Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadas por agua.
4. Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadas por agua.
5. Temperatura y presión de evaporación.
6. Temperatura y presión de condensación.
7. Potencia eléctrica absorbida.
8. Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima.
9. CEE o COP instantáneo.
10. Caudal de agua en el evaporador.
11. Caudal de agua en el condensador.













































ESPACIO PARA INDICAR OBSERVACIONES EN CASO DE RESULTADO DESFAVORABLE EN ALGUNO DE LOS PARÁMETROS REVISADOS, Y PROPUESTA O REGISTRO, EN SU CASO, DE MEDIDAS CORRECTORAS O PREVENTIVAS A TAL EFECTO
OBSERVACIONES

